
##############################################################
RFS.name=RFS Rev.A/B (8 Mhz)
RFS.upload.protocol=arduino
RFS.upload.tool=avrdude
RFS.upload.maximum_size=31744
RFS.upload.maximum_data_size=2048
RFS.upload.speed=9600
RFS.bootloader.low_fuses=0xD2
RFS.bootloader.high_fuses=0xD4
RFS.bootloader.extended_fuses=0xFE
RFS.bootloader.path=RFS
RFS.bootloader.file=optiboot_atmega328_pro_8MHz.hex
RFS.bootloader.unlock_bits=0x3F
RFS.bootloader.lock_bits=0xCF
RFS.build.mcu=atmega328p
RFS.build.f_cpu=8000000L
RFS.build.core=arduino:arduino
RFS.build.board=AVR_ATmega328
RFS.build.variant=arduino:standard
